{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["акт рекламации"],"not_rendered":{"charts":0,"images":81,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"акт рекламации","index":0,"n_rows":84,"n_cols":6,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,0,79,0],[83,0,85,0],[81,1,81,5],[60,0,61,0],[66,0,68,0],[70,0,71,0],[75,0,76,0],[83,1,85,5],[60,1,61,5],[66,1,68,5],[70,1,71,5],[75,1,76,5],[78,1,79,5],[63,0,64,0],[63,1,64,5],[73,1,73,5],[15,0,15,1],[17,3,17,5],[57,1,58,5],[22,0,24,6],[38,2,38,3],[42,2,42,3],[49,0,49,3],[54,1,55,4],[57,0,58,0],[53,3,53,4],[53,0,53,2],[51,0,52,6]]}
[null,"Акт рекламации №1*"]
["\" * \" - поля для обязательного заполнения!"]
["Информация о Клиенте:",null,null,"Информация о компрессоре:"]
["Название компании:*",null,null,"Модель компрессора:2 *"]
["Контактное лицо: *",null,null,"Серийный номер:2 *"]
["Контактный телефон:*",null,null,"Штампованный код:3 *"]
["E-mail:"]
["Адрес:"]
["Клиент желает присутствовать на инспекции:4 *"]
["Информация о холодильном оборудовании:",null,null,"Компоненты оборудования:",null,"Наличие      Описание/модель"]
["Модель оборудования:*",null,null,"ТРВ/капиллярная трубка:"]
["Дата изготовления оборудования:*",null,null,"Подогреватель картера:"]
["Дата ввода в эксплуатацию компрессора:*",null,null,"Плавный пуск:"]
["Дата выхода из строя компрессора:*",null,null,"Датчик DGT:5"]
[null,null,null,"NRV/ENRV:6"]
["Напряжение питания,В / частота,Гц",null,null,"Прессостат LP:"]
["Условия эксплуатации: *",null,null,"Прессостат HP:"]
["Температура кипения, °С",null,null,"Перегрев на линии всасывания, К"]
["Температура конденсации, °С",null,null,"Переохлаждение, К"]
["Причина возврата: *"]
[]
[]
["Описание проблемы:7  "]
[]
[]
[]
["Тип оборудования: *"]
["Чиллер"]
["Тепловой насос"]
["Кондиционирование"]
["Охлаждение"]
["Другое (детали ниже)"]
[]
[]
[]
["Число контуров:8 *"]
["Число компрессоров в контуре: *"]
["Хладагент: *"]
["Заправка хладаг./контур (кг):","A:","  B:",null,"   C:"]
[]
["Описание компрессора в оборудовнии:"]
["Уровень масла в OSG перед разборкой:9 *"]
["Сторона всасывающего патрубка:"]
["Позиция/серийный номер поврежденного компрессора: *"]
[null,null,"A1",null,"B1","           C1"]
[null,null,"A2",null,"B2","           C2"]
[null,null,"A3",null,"B3","           C3"]
[null,null,"A4",null,"B4","           C4"]
[]
["Поврежденный компрессор был обнаружен в новой установке?10 *"]
[]
["Уважаемые клиенты, при гарантийном/негарантийном обращении по оборудованию вам необходимо ознакомиться с сервисной политикой. Ссылку на политику вы можете запросить у сотрудников Danfoss/ Сервисных Партнёров"]
[]
["С СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКОЙ ОЗНАКОМЛЕН:",null,null,"___________/__________"]
[null,"Примечания к акту рекламации"]
[]
[]
[1,"Номер рекламации клиента, если ведётся учёт"]
[]
[]
[2,"Модель компрессора и серийный номер можно найти на упаковке или на лейбле компрессора."]
[]
[]
[3,"Заполняется для компрессоров типа D, B, U, L, P, X, S."]
[]
[]
[4,"Если Клиент хочет присутствовать на инспекции компрессора, он должен согласовать время с отвественным инженером Сервисного центра."]
[]
[]
[]
[5,"DGT - датчик температуры нагнетаемого газа, устанавливается на нагнетательную линию компрессора."]
[]
[]
[6,"NRV/ENRV - обратный клапан на нагнетательном трубопроводе."]
[]
[7,"Любая информация о повреждении полученная от клиента или монтажной организации поможет в экспертизе компрессора и в определении основной причины повреждения"]
[]
[]
[8,"Означает как много раздельных контуров в установке, 1 контур - 1 закрытый цикл хладагента."]
[]
[]
[9,"OSG - смотровое стекло уровня масла в компрессоре"]
[]
[10,"Имеется ввиду эксплуатация установки первоночальной заводской сборки. Цель состоит в том, чтобы знать, что поврежденный компрессор был установлен в качестве замены и в этом случаи мы сталкиваемся с повторном повреждением."]